**Τεχνικές προδιαγραφές**

Για την προμήθεια ενός επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων ή ενός επαγγελματικού στεγνωτήριου ρούχων

Για την κάλυψη των αναγκών των πλυντηρίων του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………………….. του …………………………………….δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων ή ενός επαγγελματικού στεγνωτήριου ρούχων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην 20η /2017 Διακήρυξη του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. , οι οποίες είναι:

**Τεχνικές προδιαγραφές.**

**Α. Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων**

**Διαθέτει:**

1. Φόρτωση max 20 κιλά
2. Υψηλόστροφο συν.G400, στύψιμο 980 rpm
3. Μεγάλη διάμετρος πόρτας , άνοιγμα 180ο
4. Καμπίνα και τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι
5. Αντιστάσεις Ανοξείδωτες
6. inverter για μικρή κατανάλωση ρεύματος
7. Οικονομία νερού έως και 30%
8. Σύνδεση Ζεστού Νερού
9. Σαπουνοθήκη 4 θέσεων
10. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών του κατασκευαστικού οίκου
11. Πλήρης παρακαταθήκη ανταλλακτικών
12. Τεχνική υποστήριξη και service

**Β. Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων**

**Διαθέτει :**

1. Φόρτωση με σχέση 1:20 έως 26,5 κιλά
2. Να μπορεί να αναστρέφεται ο κάδος
3. Το τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι
4. Όγκος τυμπάνου 530 lt
5. Ικανότητα αφύγρανσης έως 0,384 lt/min
6. Ισχύς Θερμ. Ατμού έως 27 -36,2 Κw
7. Ισχύς Θερμ. Αντιστάσεις 30-36 kw
8. Ισχύς Θερμ. Αερίου 33-39 kw
9. Μεγάλη διάμετρος πόρτας
10. Ισχύς κινητήρων 0,80 kw
11. Τάση λειτουργίας 3 Χ 380 Ν – Volt
12. Παροχή αέρα χώρου 950 m3/h
13. Διάμετρος εξόδου αέρα 200 mm
14. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών του κατασκευαστικού οίκου
15. Πλήρης παρακαταθήκη ανταλλακτικών
16. Τεχνική υποστήριξη και service

Πόλη: …………-………….-2017

Για την επιχείρηση

Υπογραφή και Σφραγίδα